% vim: set textwidth=78 autoindent:
% !TeX root = user_guide.tex

\section{Rastergeländeanalyse Plugin}

% when the revision of a chapter has been finalized, 
% comment out the following line:
%\updatedisclaimer

Das Rastergeländeanalyse Plugin ermöglicht es, Hangneigung (Neigung), 
Exposition (Perspektive), Rauhigkeitsindex und Gesamtkrümmung auf 
Basis eines Höhenmodells (DGM) zu berechnen. Es ist sehr einfach zu 
handhaben und bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche 
(siehe Abbildung \ref{fig:raster_terrain_dialog}).
Das Plugin benötigt die folgenden Parameter:

\begin{itemize}[label=--]
\item \textbf{Analyse}: Hier wählen Sie Neigung, Perspektive, 
Rauhigkeitsindex oder Gesamtkrümmung.
\item \textbf{Eingabelayer}: Wählen Sie eine Höhendatei aus den 
geladenen Rasterlayern aus.
\item \textbf{Ausgabelayer}: Geben Sie hier den Pfad und Namen der 
Ausgabedatei an.
\item \textbf{Ausgabeformat}: Wählen Sie das Ausgabeformat der 
Ausgabedatei (Standard ist GeoTiff).
\end{itemize}

Der Parameter \textbf{Neigung} berechnet den Neigungswinkel für jedes Pixel
in Grad, basierend auf erster Ordnung oder abgeleiteter Schätzung. Der
Parameter \textbf{Perspektive} berechnet die Exposition für jedes Pixel in
Grad, beginnend mit dem Wert 0 für die Nordausrichtung und dann weiter gegen den
Uhrzeigersinn. Der \textbf{Rauhigkeitsindex} berechnet die quantitative
Geländerauhigkeit und der Parameter \textbf{Gesamtkrümmung} 
berechnet die Krümmung kombinert aus vertikaler und horizontaler Krümmung.

\begin{figure}[ht]
   \begin{center}
   \caption{Rastergeländeanalyse Plugin \nixcaption}
   \label{fig:raster_terrain_dialog}\smallskip
   \includegraphics[clip=true, width=6cm]{raster_terrain_dialog}
\end{center}  
\end{figure}

\minisec{Das Plugin anwenden}\label{raster_terrain_usage}

\begin{enumerate}
  \item Starten Sie QGIS und laden Sie einen DGM Rasterlayer. 
  \item Laden Sie das Rastergeländeanalyse Plugin im Plugin Manager 
  (siehe Abschnitt \ref{sec:load_core_plugin}) und klicken Sie auf das 
  Icon \toolbtntwo{raster_terrain}{Rasterbasierende Geländeanalyse} 
  in der Werkzeugleiste. Der Plugin Dialog erscheint nun, wie in Abbildung 
  \ref{fig:raster_terrain_dialog} zu sehen.
  \item Wählen Sie eine Analysemethode (z.B.: \dropmenuopt{Neigung}).
  \item Geben Sie eine Ausgabedatei mit Pfad und Dateiformat an und 
  klicken Sie dann auf \button{Ok}.
\end{enumerate}

\FloatBarrier
