% vim: set textwidth=78 autoindent:

\subsection{Gradnetz Generator Plugin}\index{Plugins!Gradnetz Generator}

% when the revision of a section has been finalized, 
% comment out the following line:
% \updatedisclaimer

Das Plugin \toolbtntwo{grid_maker}{Gradnetz Generator} erlaubt es, für
einen ausgewählten Kartenausschnitt ein regelmäßiges Koordinatengitter aus
Punkten oder Polygonen zu erstellen. Sämtliche Einheiten müssen dabei
in Dezimalgrad eingegeben werden. Bei der Ausgabedatei handelt es sich um
eine Shapedatei, die 'On-The-Fly' (OTF) passend zu anderen Daten projiziert
werden kann.

\begin{figure}[ht]
\begin{center}
  \caption{Dialog Geographisches Netz Plugin \nixcaption}\label{fig:graticule}\smallskip
  \includegraphics[clip=true, width=9cm]{grid_maker_dialog}
\end{center}
\end{figure}

\begin{enumerate}
\item Stellen Sie sicher, dass das Plugin im Plugin Manager geladen ist (vgl.
Kapitel~\ref{sec:load_core_plugin}).
\item Klicken Sie auf das
\toolbtntwo{grid_maker}{Koordinatenlinien-Generator} Icon in der Werkzeugleiste.
\item Wählen Sie aus, ob das Gitter aus Punkten oder Polygonen
bestehen soll.
\item Geben Sie die Breiten- und Längengrade für die obere linke und rechte
Ecke des Gitters ein.
\item Geben Sie den Abstand an, der bei der Erstellung des Gitters verwendet
werden soll.
Sie können dabei unterschiedliche X und Y Werte verwenden (Längengrad,
Breitengrad).
\item Geben Sie an, wo und unter welchem Namen die Shape-Datei erstellt
werden soll.
\item Klicken Sie dann auf \button{OK} um das Gitternetz zu erstellen und
fügen Sie dieses abschließend dem Kartenausschnitt hinzu.
\end{enumerate}



